|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **MARCA** |
| Bomba de poço artesiano Mod.VBU44.28812 CV5,5 | Vanbro  Ebarra  Schneider |
| Hora de manutenção de quadros de comandos elétricos (incluindo instalação). Manutenção e extração de bombas de poço artesiano |  |
| Serviço elétricos em geral – incluindo moto bomba |  |
| Bomba de poço artesiano 3,5HP 20 estagios | Vanbro  Ebarra  Schneider |
| Rele de tempo multitensão | Altronic  Weg  Siemens |
| Rele de fase multitensão | Altronic  Weg  Siemens |
| Contactora CWM25 | Altronic  Weg  Siemens |
| Rele de sobrecarga de 8 ate 35 amperes | Altronic  Weg  Siemens |
| Botão 3 posições | Altronic  Weg  Siemens |
| Para raio | Altronic  Weg  Siemens |
| Capacitor 220V | JLCapacitores  Weg  Ducat Energia |
| Km rodado |  |
| Serviço de guincho |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | MARCA |
| LUVA 1" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA 1 1/4" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA 1 1/2" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA 2" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA 3" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA 2.1/2 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA REFORÇADA 1 1/4" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA REFORÇADA 1 1/2" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 2 X 1 1/4" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 2 X 1" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 1 1/2 X 1 X 1/4" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 1 1/2 X 1" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 1 1/4 X 1" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 2 X 1 1/2" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| NÍPEL DUPLO 1" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| NÍPEL DUPLO 1 1/4" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| NÍPEL DUPLO 1 1/2" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| NÍPEL 2" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 1 1/4 X 1 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 1 1/2 X 1 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 1 1/2 X 1 1/4 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 2 X 1 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 2 X 1 1/4 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 2 X 1 1/2 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 2 1/2 X 2 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 3 X 2.1/2 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 3 X 2 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 4 X 3 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| CURVA 1/2 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| CURVA MACHO 1 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| CURVA MACHO 1 1/4 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| CURVA MACHO 1 1/2 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| CURVA MACHO 2 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BARRA DE CANO GALVANIZADO 1" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BARRA DE CANO GALVANIZADO 1 1/4" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BARRA DE CANO GALVANIZADO 1 1/2" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| BARRA DE CANO GALVANIZADO 2" | TUPY  BERTON  QUALITY |
| UNIÃO ASSENTO BRONZE 1 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| UNIÃO ASSENTO BRONZE 1 1/4 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| UNIÃO ASSENTO BRONZE 1 1/2 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| UNIÃO ASSENTO BRONZE 2 | TUPY  BERTON  QUALITY |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO 1" DOCOL | DOCOL  BLUKIT  EMMETI |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2" DOCOL | DOCOL  BLUKIT  EMMETI |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/4" DOCOL | DOCOL  BLUKIT  EMMETI |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO 2" DOCOL | DOCOL  BLUKIT  EMMETI |
| CABO PARALELO 2X1 | CORFIO  RCM  FIL |
| CABO PARALELO 2X1,5 | CORFIO  RCM  FIL |
| CABO PARALELO 2X2,5 | CORFIO  RCM  FIL |
| CABO PARALELO 2X4 | CORFIO  RCM  FIL |
| CABO PP 2 X 1 | CORFIO  RCM  FIL |
| CABO PP 2 X 1,5 | CORFIO  RCM  FIL |
| CABO PP 2 X 2,5 | CORFIO  RCM  FIL |
| CABO PP 3 X 2,5 | CORFIO  RCM  FIL |
| CABO PP 3 X 4 | CORFIO  RCM  FIL |
| CABO PP 3X6 | CORFIO  RCM  FIL |
| CABO PP 3X10 | CORFIO  RCM  FIL |
| CABO PP 4X2,5 | CORFIO  RCM  FIL |